{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":5,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,1,4,1]]}
[]
[null,null,"2025 ED elokeszito"]
[]
[null,null,"Témák","Előadás","slide # "]
[]
[null,1,"Karcsúság/slenderness","E1","22, "]
[null,null,"Hogyan definialjuk a B:H paramétereket?","E3","4, 25, 28"]
[]
[null,2,"Vízsintes elmozdulás korlátok","E1","25, 27"]
[]
[null,3,"Vízszintes gyorsulásokat hol mérjuk alaprajzilag","E1",28]
[]
[]
[null,4,"Milyen periódusoknál (rövidebb vagy hosszabb)  nagyobb a szélteher?","E1",32]
[]
[]
[null,5,"Melyik periódusoknál ill. frekvenciáknál nagyobb a földrengésteher?","E1",43]
[]
[null,6,"Nem kiegyensúlyozott földnyomás - Hogyan alakulhat ki?","E1",46]
[null,null,null,"E5","14, 15"]
[]
[null,7,"Dinamikai szabdságfok vs. statikai határozatlansag fokszáma","E2",3]
[]
[null,8,"Belső csillapítás a magasság függvényében","E2",6]
[null,null,null,"E9",67]
[]
[null,9,"Miért fontos tudni a CM és CR helyét?","E2",24]
[]
[null,10,"Szél dinakiai modellezés: Kell-e merevségcsökkentést alkalmazni a merevitőrendszerben és ha igen miért?","E2",28]
[]
[null,11,"Földrenges  modellezés: Kell-e merevségcsökkentést alkalmazni a merevitőrendszerben és ha igen miért?","E2",30]
[]
[]
[null,12,"Minimum hány VEM modelt kell a szerkezet leirásához készítenünk, indokolja! ","E2",32]
[null,null,"Melyek azok a modellek - egy pár szóban foglalja össze. ","E6",16]
[]
[null,13,"A födemrendszerek típusai hogyan befolyasoljak az epület összmagasságát? ","E3",7]
[]
[]
[null,14,"Mely szerkezeti elem segítségével kerülnek az erők a lemezszélről a merevitőfalakba?","E4","3, 4, 5"]
[]
[null,15,"Van-e az oszlopoknak SLS/HHA kritériuma es, ha igen akkor mi az?","E4",7]
[]
[null,16,"Keletkeznek-e tárcsaerők függőleges oszlopok megtámasztásaból? Ha igen, definialja a fizikai hatást.","E4",8]
[]
[null,17,"Melyik szerkezeti elem határozza meg az oszlop kihajlási hosszát, és kb. mekkora erő kell ahhoz?","E4",10]
[]
[null,18,"Vannak-e oszlopnyomatékok és tárcsaerők az oszlopok méretváltásánál?","E4",11]
[]
[null,19,"Használhatók-e az oszlopok teljes keresztmetszetei méretváltásnál?","E4","12, 13, 14"]
[null,null,"Pecsétnyomás / bearing stress fontossága","E7",20]
[]
[null,20,"Ferde oszlop felső pontjának vízszintes elmozdulása befolyásolja-e a lemez függőleges elmozdulását?","E4",19]
[]
[null,21,"Ferde oszlopok okoznak-e tárcsahatást?","E4","20, "]
[]
[null,22,"Kell-e a lemezt axiális erőre ellenőrizni az oszloperő átfutására?","E4",28]
[]
[null,23,"Egy födém megkaphatja-e a max terhet 1 hetes korában, és mi az a teher?","E4",31]
[]
[null,24,"Födém lehajlásainak értelmezése – mi az a 3 teher típus, melyektől a lehajlást kiszámítani kell? Miért fontos a 2 emelet közti lehajlás értelmezése?","E4","34, 39, 40, 41"]
[]
[null,25,"Mi a túlemelés elve, és kb. mennyit emelünk túl?","E4","43, 44, 49"]
[]
[null,26,"Magyarázza el a konzolhatást (= backstay effect) az M, V ábrákon keresztül.","E5","3, 4, 5"]
[null,"26X","A mélygarázs falaiban milyen erőátvitel okoz felemelkedést?","E5",19]
[]
[null,27,"Mely vízszintes teher okozhat nagy tárcsahatást a mélygarázs lemezeiben és nagy nyírásokat / nyomatékokat a merevítő rendszerben?","E5","14, 15"]
[]
[null,28,"Tárcsaerők és számításuk: övek, sávok, erőátadás a falból a tárcsába","E5","6, 7, 8, 9"]
[]
[null,29,"Épületek közötti dilatációs hézagok számítása. Miért nem ütközhetnek az épületek földrengés alatt?","E5",13]
[]
[null,30,"A falcsoportokat miért kell egyedi falaira bontani?","E6","5,  6 , 7"]
[]
[null,31,"Egyenes fal végeinek zónavasalása miért jobb, mint az egyenletesen \"elkent\" vasalás?","E6",10]
[]
[null,32,"Falvégek kihajlása, fal „gerincek” horpadása: hogyan ellenőrzünk egy falvég stabilitását?","E6","12, 13, 14"]
[]
[null,33,"Kötőgerenda tervezése","E6","18, 19, 20"]
[]
[null,34,"A keresztmetszetenkénti tervezés korlátai – az erők folytonosságának hiánya","E6","23, 24"]
[]
[null,35,"A „D” zóna (disturbed zone) és Bernoulli–Navier alkalmazási határai – S&T lényege","E6","27, 28"]
[]
[null,36,"Faltartók tervezése, klasszikus és S&T","E6",34]
[]
[null,37,"Visszavágott falak – analógiák, vasalások. Hogyan biztosítható a húzóerők ill. a nyomóerők folytonossága? Melyek ezek az elméletek?","E7","2,3,4,5,6, 11,12, 18 "]
[]
[]
[]
[null,38,"A kitámasztás elve – magyarázza el.","E7","21, 22, 23"]
[]
[null,39,"Kitámasztás hatása a megtámasztó oszlopokra – VB ill. SzA oszlopok esetében. Keletkezhet-e húzás a VB oszlopban a kitámasztás miatt, és ha igen, miért?","E7","25, 26"]
[]
[null,40,"„Belt truss” (= öv / perem rácsos tartó) hatása","E7",30]
[]
[null,41,"Perimeter Tube (3 dimenziós peremnyomaték-keret); shear lag","E7 ",32]
[]
[null,42,"Önsúlyból és nem szimmetrikus merevségből eredő vízszintes elmozdulások és ennek korrekciója, építési szimulációs VEM","E8","3, 4, 5, 6"]
[]
[null,43,"Axiális összenyomódásból keletkező deformált szerkezet korrekciója, építési szimulációs VEM","E8","7,8,9,10"]
[]
[null,44,"A széltér komponensei és hatásuk","E9",35]
[]
[null,45,"Mikor alkalmazhatók a szabványosított szélerők?","E9",17]
[]
[null,46,"Aerodinamikus instabilitások","E9","43, 44"]
[]
[null,47,"Aerodinamikai optimalizáció","E9","51, 52"]
[]
[null,48,"Miből áll a teljes csillapítás, és milyen fajtái vannak?","E9",68]